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arh. urb. Pop Adrian Radu
LUCRARE:
P.U.Z. LOTIZARE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT:
COM. SANTANDREI, NR. CAD. 7508; 6238, JUDETUL BIHOR
BENEFICIARI:
LENCAR HOREA CRISTIAN
FAZA:

P.U.Z  - PLAN  URBANISTIC  ZONAL
MEMORIU GENERAL
(STUDIU DE OPORTUNITATE)
1. INTRODUCERE:

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrarii:
“P.U.Z. LOTIZARE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE “
Faza de proiectare:
“PLAN URBANISTIC ZONAL”;

Beneficiar:

LENCAR HOREA CRISTIAN
Proiectant de specialitate: 

S.C. SIMSTA S.R.L. Str. Estului, nr.1, Com. Santandrei, Jud. Bihor, reprezentata prin arh.urb. Pop Adrian Radu.

1.2. OBIECTUL P.U.Z. (STUDIU DE OPORTUNITATE), PREZENTAT:

Studiul de faza s-a intocmit in baza comenzii facute de catre beneficiari, dupa cum urmeaza:
LENCAR HOREA CRISTIAN

Acest studiu va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Comunei Santandrei si a Consiliului Judetean Bihor si a altor organisme abilitate spre avizare, in vederea obtinerii unor prevederi si reglementari tehnice care vor fi respectate si implementate in cadrul proiectelor de executie necesare pentru obtinerea autorizariei de construire a caselor de locuit ce vor fi amplasate pe terenurile studiate ale beneficiarului, conform propunerii prezentate pe plansele anexate.


Obiectul prezentului P.U.Z. Este pentru reglementarea in vederea amplasarii de locuinte si functiuni complementare acesteia;
Utilizari admise locuire: 
A: locuinte unifamiliale (individuale) – cladiri de locuinte pentru o singura familie,

(o locuinta);
B: locuinte semicolective – cladiri de locuinte pentru mai multe familii,

(mai multe locuinte), avand acces propriu si lot folosit in comun, (in cazul de fata pentru doua familii);

Utilizari admise functiuni complementare: 
Servicii cu acces public-de proximitate si comert en detail, servicii profesionale sau manufacturiere, functiuni de invatamant si cercetare si functiuni de turism. 

Lucrarea stabileste obiectivele, prioritatile si reglementarile de urbanism, cu precizarea urmatoarelor elemente:

· imaginea spatiala – configurativa a zonei in interiorul ei si in relatie cu zonele adiacente;

· conditiile tehnice si urbanistice de ocupare a terenului – P.O.T. propus , C.U.T, propus si  Regimul maxim de inaltime admis pentriu noile constructii;

· integrarea in sistemul general de circulatie, stabilirea tramei stradale care sa asigure functionalitatea zonei, accesibilitatea si asigurarea locurilor de parcare;

· evaluarea necesarului de utilitati, capacitati si trasee care sa satisfaca nevoile de dezvoltare propuse prin reglementarile urbanistice si servitutiile impuse de aceste trasee.


P.U.Z.-ul are in vedere modificarea, parcelarea, corelarea si integrarea in strategia de dezvoltare urbana si reglementarile prevazute prin Planul Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) ale Comunei Sintandrei.
REGLEMENTARILE  ACTUALE ALE AMPLASAMENTULUI STUDIAT:
Cele doua parcele de teren identificate cu nr .cad. 7508; 6238, apartine beneficiarilor, conform CF prezentate:
LENCAR HOREA CRISTIAN 1/2
FINCISZKI ZSOLT 1/2
Com. Sintandrei, nr.cad. 7508, jud. Bihor, avand suprafata totala de 3700 mp;
SIME ALEXANDRU MARIUS 3/7
MOTOC IOAN 4/7
Com. Sintandrei, nr.cad. 6238, jud. Bihor, avand suprafata totala de 4000 mp;

Cele doua parcele de teren sunt situate in intravilanul localitatii SANTANDREI, nr. cad. 7508; 6238, jud. Bihor.
Categoria de folosinta arabil, cu urmatoarele conditii: 
- dreptul de proprietate este privata, persoane juridice/ fizice, conform  extrasului CF prezentat astfel: 
LENCAR HOREA CRISTIAN
FINCISZKI ZSOLT BRAZDA MIRCEA
SIME ALEXANDRU MARIUS
MOTOC IOAN
- P.O.T. existent = 0,00%
- C.U.T. existent = 0  
- terenul studiat este in prezent liber de constructii sau retele tehnico-edilitare;
- accesul se realizeaza din drumul existent, conform situatiei existente prezentate in plansa 2/U;

1.3. SURSE DOCUMENTARE:

Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal se va baza pe prevederile Planului Urbanistic General si R.L.U. al Comunei Santandrei, referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si amplasarea, dimensionarea si realizarea volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor. P.U.G.-ul Comunei Santandrei a fost elaborat si avizat de Consiliul Local.

Analiza situatiei existente si propunerile de organizare urbanistica din cadrul amplasamentului ales, au la baza un suport cadastral,  format din nr.cad. 7508; 6238, teren in suprafata totala de 7700 mp, aflat in proprietatea beneficiarilor, conform CF prezentat;
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII:

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Zona din care face parte parcela de teren studiata, este  in intravilanul localitatii Sintandrei. 
IN PREZENT NU EXISTA RETELE DE UTILITATI PUBLICE PE TERENUL STUDIAT;

2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul luat in studiu se afla in partea de Vest a localitatii Sintandrei. Terenul face parte dintr-o zona cu proprietati private ce au fost introduse in intravilan odata cu avizarea P.U.G.-ului intocmit in anul 2006.


Zona luata in studiu este zona cu teren arabil, iar in prezent zona cunoaste o dezvoltare accentuata in domeniul imobiliar, cu precadere rezidential, data fiind si multitudinea de solicitari de lotizare din aceasta zona, in paralel cu creerea si extinderea retelelor de infrastructura si a cailor de circulatie.
Situarea amplasamentului si a incadrarii in localitate este prezentata in plansa 1/U Plan de incadrare in zona.
In vecinatatile terenului studiat s-au mai elaborat in ultima perioada si alte planuri urbanistice zonale, majoritatea reglementand amplasarea de case de locuit unifamiliale sau cuplate cu regim mic de inaltime, similar celui prezentat.
Accesul - se realizeaza din drumul existent, conform situatiei existente prezentate in plansa 2/U, fiind in prezent drum nemodernizat
Datorita acestui fapt,  se impun masuri de cedare de teren pentru extinderea si modernizarea strazii de acces.
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Incadtare in zona


2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL


Comuna Sintandrei este situata in zona de vest a Crisurilor. Localitatile comunei sunt situate pe terasa de lunca de pe malul stang al Crisului Repede. Clima comunei Sintandrei se inscrie in clima zonei de vest a judetului Bihor si anume, continentala cu influiente mediteraneene. Temperatura medie este de + 10°C, iar precipitatiile se inscriu in jurul cifrei de 600 mm/mp. Vanturile dominante sunt cu directia Nord – Vest.


Din punct de vedere geologic teritoriul administrativ al comunei Sintandrei se gaseste in zona de campie din partea de Vest a tarii.


Geomorfologic terenul comunei Sintandrei se incadreaza in relieful de campie din partea de Vest a tarii si face parte din terasele aluvionare a bazinului hidrografic al raului Crisul Repede, campie joasa din punct de vedere structural, cu altitudini de sub 100 m.


Hidrogeologic apele subterane sunt cantonate in stratul de pietris cu nisip, cu grosime de peste 10 m, cu dezvoltare regionala. Apele au nivel liber si influientat de regimul precipitatiilor. Nivelul freatic este cunoscut in zona sub 7,50 m.


Conform normativ P100/92, normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor sunt:

· valoarea de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,15g cu interval mediu de recurenta a cutremurului IMR = 100 ani

· perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc=0,7s pentru componentele orizontale ale miscarii seismice corespunzand conform echivalentei dupa coeficientul seismic cu gradul VII al intensitatii cutremurelor, scara MSK (SR-11100-93)
Adancimea de inghet se apreciaza conform STAS-6054/77 la -0,80 m fata de cota terenului.


2.4. CIRCULATIA
Intrucat profilul actual al strazii de acces nu este deja gata constituit in prezent se impun masuri de cedare de teren in acest scop.


2.5. OCUPAREA TERENURILOR
La momentul intocmirii prezentei documentatii de urbanism pe terenul aflat in studiu nu exista constructii conform plansei 2/U Situatia existenta. 
In zona studiata, respectiv in vecinatatea parcelei studiate exista deja avizate o serie de documentatii de urbanism pentru amplasarea de locuinte cu regim mic de inaltime, conform plansei 1/U, plan de incadrare in zona.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA
Retelele stradale de utilitati publice exista in prezent pe drumul de acces (Str. Malinului)
Este o zona cu multe parcele de teren destinate construirii de locuinte aflate in diferite stadii de avizare.

2.7. PROBLEME DE MEDIU 


Nu exista riscuri naturale sau riscuri rezultate din existenta unor retele edilitare pe teren sau in apropierea acestuia. Deasemenea nu exista riscuri de alunecari de teren intrucat zona studiata este plana si fara declivitati. Din punct de vedere al protectiei mediului zona nu se afla intr-un areal de protectie.
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE


Beneficiarul a intocmit o tema de proiectare, care defineste cerintele sale, bazate pe analiza proprie, privind potentialul de valorificare a terenurilor aflate in studiu.

Se solicita ca terenul studiat cu nr.cad. 7508; 6238, in supratafa totala de 7700 mp sa fie parcelat in vederea amplasarii unui numar de 13 loturi pentru locuinte si functiuni complementare + drum public median acestui program; fiecare dintre cele 13 de parcele rezultate vor avea acccese independente ca urmare a largiri drumului public existent la un profil transversal de 12,00 m, cu fronturi si suprafete variabile, conform  reglementarilor prezentate mai jos si in pardea desenata, plansa 3/U,  PROPUNERI SI REGLEMENTARI URBANISTICE;

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.


Terenurile luate in studiu se afla in intravilanul localitatii conform P.U.G.-ului avizat in 2006 si face parte din UTR2, zona de locuinte individuale sau colective cu caracter urban. Prin P.U.G. se prevad urmatoarele:

Functiuni complementare admise:
· servicii de locuire;

· spatii verzi amenajate, scuaruri de aliniament si gazon;

· accese pietonale si carosabile, parcari, garaje;

· retele tehnico-edilitare si constructii aferente;

Utilizari permise:

· locuinte individuale de tip urban sau semiurban;
· locuinte unifamiliale (individuale) – cladiri de locuinte pentru o singura familie, (o locuinta);

· locuinte semicolective – cladiri de locuinte pentru mai multe familii,

(mai multe locuinte), avand acces propriu si lot folosit in comun, (in cazul de fata pentru doua familii);

· constructii si amenajari pentru functiuni compatibile sau necesare bunei functionari a zonei;
· Servicii cu acces public-de proximitate si comert en detail, servicii profesionale sau manufacturiere, functiuni de invatamant si cercetare si functiuni de turism.

Interdictii permanente:

· activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, care prezinta riscuri tehnologice sau care nu sunt direct legate de activitatile permise in zona;

· functiuni care polarizeaza trafic intens;

· comert sau prestari servicii in constructii provizorii;

· ferme si microferme pentru cresterea amimalelor;

· unitati de productie, depozitare en-gros sau servicii poluante, cu risc tehnologic si / sau trafic intens.


3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Suprafata teren actuala = 7700 mp;
fiind orientat Nord - Sud, avand accesul prin intermediul drumului existent nemodernizat conform planselor prezentate.

Conformatia cladirilor va avea in vedere orientarea camerelor de locuit (living, dormitoare), spre Sud-Vest sau Sud.

3.4. MODERNIZAREA   CIRCULATIEI

Profilul transversal existent al drumului de acces este variabil, acesta fiind propus la un profil transversal de 12,00 m, fapt pentru care se impun masuri de extindere sau de cedare de teren in acest scop, conform planselor.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Zona studiata faca parte din zona U.T.R.2 a localitatii Santandrei. Accesul la terenurile aflate in studiu se face direct din drumul existent;

Se propune reglementarea urbanistica a celor 13 LOTURI de teren nou propuse astfel + UN LOT NECESAR LARGIRII DUMULUI PUBLIC EXISTENT (profil 12,00m) cu dublu dens de circulatie;
●   Forma in plan a celor 13 parcele nou propuse este simpla, de forma rectangulara, sau trapezoidala avand fiecare acces independent la strada nou formata in regim de drum public cu profil transversal de 12,00m;
●   Retrageri fata de strada NOU PROPUSA vor fi de min. 4,00m; 

●   Retrageri posterioare vor fi de min. 6,00m;
●   Retragerile minime laterale conform cod civil, sau aliniate la mejdie cu calcan, ca urmare a exprimarii acceptului legalizat al vecinilor directi;
●   Suprafetele loturilor propuse sunt variabile fiind cuprinse intre 

Minim 500,00mp si Maxim 595,00mp;
●   Suprafata totala aferenta largirii drumului public la profil transversal de 12,00m = 1074mp (LOT 14);
●   Frontul minim este 14,00m, (LOT 2 - LOT 7);
●   Frontul maxim este 16.56m, (LOT 1);
●   Regimul maxim de inaltime propus este S(D)+P+1E(M/Er);

●   Conditii generale propuse, sunt de locuinte unifamiliale izolate sau semicolective si functiuni complementare; 

●   P.O.T. Maxim propus:
=     40,00 % 

●   C.U.T. Maxim propus:
=        1,00

●   Optional se poate admite alinierea la noile fronturi de teren fara retragere al garajelor auto, care nu vor depasi cota. streasina de +3,00m si cota maxima coama de +4,00m;

●   Parcaj obligatoriu pe lot:
minimum un loc/1 locuinta

●   Inaltime gard perimetral:
2,50 m. maxim (conform cod civil)






2,00 m maxim la strada (transparent)

●   Conditii specifice impuse- plantari arbori sau spatii verzi minim 20% din suprafata lotului;

● Pentru identificarea in scopul atribuirii numerelor in NOMENCLATORUL STRADAL s-a propus numerotarea urmatoare:
LOT 1 - Str. Malinului, nr. 17

LOT 2 - Str. Malinului, nr. 19

LOT 3 - Str. Malinului, nr. 21

LOT 4 - Str. Malinului, nr. 23

LOT 5 - Str. Malinului, nr. 25

LOT 6 - Str. Malinului, nr. 27

LOT   7 - Str. Malinului, nr. 29

LOT   8 - Str. Malinului, nr. 31

LOT   9 - Str. Malinului, nr. 33

LOT 10 - Str. Malinului, nr. 35

LOT 11 - Str. Malinului, nr. 37

LOT 12 - Str. Malinului, nr. 39

LOT 13 - Str. Malinului, nr. 41
P.O.T.- exprima cat la suta din suprafata unei parcele este permis sa fie ocupata cu constructii,

restul reprezentand spatii libere si plantate.

C.U.T.- este rezultatul   raportului   dintre totalul   ariei desfasurate   si suprafata terenului studiat.
BILANT TERITORIAL PROPUS
	Nr.cr.
	SUPRAFATA TERENURILOR
	SUPRAF (mp)
	SUPRAF (ha)

	1
	TERENURI PROPRIETATEA COPROPRIETARILOR IN COTE PARTI
Din care: - LOT 1 
                - LOT 2
                - LOT 3
                - LOT 4
                - LOT 5

                - LOT 6

                - LOT 7

                - LOT 8

                - LOT 9

                - LOT 10

                - LOT 11

                - LOT 12

                - LOT 13 
                - LOT 14 (largire drum public)
	7700,00
595,00

510,00

508,00

506,00

504,00

502,00

501,00
500,00

500,00

500,00

520,00

520,00

500,00

1074,00
	0,77
0,06
0,05
0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05
0,05
0,05
0,05

0,11

	
	TOTAL TEREN STUDIAT
	7700,00
	0,77


Locuintele vor fi bransate la retelele publice edilitare care vor fi operabile in zona studiata, fapt pentru care investitorul (beneficiarul), obliga sa asigure utilitatile pe strada, conform planselor prezentate;

Se impune realizarea de studii geotehnice in zona. Cu aceasta ocazie se vor determina caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare, nivelul si agresivitatea apelor freatice putandu-se stabili cele mai optime solutii de fundare.


Materialele de constructii si echiparea cu utilitati a cladirilor anexe vor fi conform normelor de rezistenta de protectie contra incendiilor.

Calitatea si simplitatea constructiilor, originalitatea spatiilor plantate, grija pentru coerenta si integritatea armonioasa in mediul inconjurator, respectul vecinatatilor vor fi reguli pe care fiecare va trebui sa le respecte. Pentru realizarea unei zone cu calitati peisagistice, se vor planta arbori si arbusti in fiecare parcela.[image: image1.jpg]




3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
Alimentare cu apa:

In zona studiata EXISTA IN PREZENT retea de alimentare cu apa menajera. Acestea se vor extinde in continuare pe strada pana in dreptul ultimei parcele. 
Canalizarea:
In zona studiata EXISTA IN PREZENT retea de canalizare menajera sau pluviala. Deasemenea pana la finalizarea constructiilor de locuinte si aceste retele vor fi realizate;
Apele pluviale vor fi preluate provizoriu prin rigole deschise si conduse exclusiv spre rigolele drumului public nou propus si deversate in canalul existent;

Alimentare cu energie electrica:
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din retelele electrice, solutia fiind stabilita de catre S.C. Electrica S.A.

Pe strada Malinului exista retele publice (energie electrica, alimentare cu apa si canalizare), care urmeaza a fi extinse prin grija beneficiarului si in zona studiata pana la finalizarea constructiilor de locuinte, urmand ca acestea sa se branseze la reteaua publica finalizata;

3.7. PROTECTIA MEDIULU

Sistemul de depozitare a deseurilor menajere va fi in euro-pubele din plastic pentru locuinte. Sistemul de colectare per ansamblu si periodicitatea de transport a gunoiului menajer va fi corelat cu programul salubritatii localitatii, dar intervalul intre doua colecturi nu va fi mai mare de 3-4 zile.


Pentru realizarea retelelor canalizare se vor utiliza numai materiale care sa nu prezinte riscul deversarii in sol. Centralele termice individuale vor functiona, cu emisii de noxe sub limitele maxime admise.
Se preconizeaza ca in viitorul apropiat in zona studiata sa fie extinsa reteaua de alimentare cu gaze naturale, fapt care ar asigura un confort si un randament sporit in paralel cu reducerea emisiilor de noxe.

In acest P.U.Z. se are in vedere conservarea si valorificarea potentialului natural al zonei prin:

· amenajarea si ingrijirea plantatiilor verzi in proportie de minim 20%;
· propuneri de plantatii de-a lungul strazii existente;
· obligarea proprieterilor de parcele ca la fiecare 150,00 mp. de parcela sa corespunda un porn plantat, pentru a ridica valoarea peisagistica a zonei.
· Retelele edilitare (apa-canal) si gazul, se vor finaliza in viitorul apropiat pe strada de acces din zona amplasamentului studiat, iar pana la finalizarea constructiilor vor fi operabile si retelele de utilitati in zona prin grija investitorului (beneficiarului), locuintele urmand sa se poata bransa la utilitatile publice;

· De mentionat ca pe o raza de minim 500m nu exista functiuni care creeaza discomfort fonic sau poluant, iar noile locuinte vor beneficia de intimidate si liniste, necesara locuirii in bune conditii;
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arh. urb. Pop Adrian Radu
CONCLUZII:

PREZENTA DOCUMENTATIE DE URBANISM PROPUNE SPRE APROBARE CEREEREA UNUI NUMAR DE 13 LOTURI DE TEREN CU DESTINATIA PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, + 1 LOT LARGIRE DRUM PUBLIC EXISTENT LA PROFIL TRANSVERSAL 12,00m
Prin documentatia de fata s-a incercat rezolvarea optima a zonei studiate, respectandu-se conditiile prevazute de Planul Urbanistic General al Comunei Sintandrei si cerintele temei de proiectare elaborate de catre beneficiari. Deasemenea se asigura o utilizare optima a terenului fara degradarea conditiilor de locuire.

Elementele de regulament prezentate sub forma de prescriptii in cadrul capitolului 3.5. sunt elemente urbanistice de natura tehnica care stau la baza obtinerii autorizatiei de construire. Planul Urbanistic odata aprobat devine instrument tehnic in activitatea Consiliului Local Sintandrei pe probleme legate de amplasament, constituindu-se in act de autoritate al administratiei locale.
LUCRARE:
P.U.Z. LOTIZARE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT:
COM. SANTANDREI, NR. CAD. 7508; 6238, JUDETUL BIHOR
BENEFICIARI:
LENCAR HOREA CRISTIAN
FAZA:

P.U.Z  - PLAN  URBANISTIC  ZONAL
REGULAMENT DE URBANISM AFERENT P.U.Z. 

Zona studiata face parte conform P.U.G. din U.T.R.2 al localitatii Sintandrei.

Categoria functionala este L2 (locuinte cu regim mic de inaltime)

· numar loturi existente studiate 2;
· numar loturi propuse 13 + 1 LARGIRE DRUM PUBLIC la profil 12,00m;

· suprafetele loturilor nou propuse sunt:
	TERENURI PROPRIETATEA COPROPRIETARILOR IN COTE PARTI

Din care: - LOT 1 
                - LOT 2
                - LOT 3
                - LOT 4

                - LOT 5

                - LOT 6

                - LOT 7

                - LOT 8

                - LOT 9

                - LOT 10

                - LOT 11

                - LOT 12

                - LOT 13 
                - LOT 14 (drum public nou propus)
	7700,00
595,00

510,00

508,00

506,00

504,00

502,00

501,00

500,00

500,00

500,00

520,00

520,00

500,00

1074,00
	0,77

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,11


●   Forma in plan a celor 13 parcele nou propuse este simpla, de forma rectangulara, sau trapezoidala avand fiecare acces independent la strada nou formata in regim de drum public cu profil transversal de 12,00m;
●   Retrageri fata de strada NOU PROPUSA vor fi de min. 4,00m; 

●   Retrageri posterioare vor fi de min. 6,00m;

●   Retragerile minime laterale conform cod civil, sau aliniate la mejdie cu calcan, ca urmare a exprimarii acceptului legalizat al vecinilor directi;

●   Suprafetele loturilor propuse sunt variabile fiind cuprinse intre 

Minim 500,00mp si Maxim 595,00mp;

●   Suprafata totala aferenta largirii drumului public la profil transversal de 12,00m = 1074mp (LOT 14);

●   Frontul minim este 14,00m, (LOT 2 - LOT 7);

●   Frontul maxim este 16.56m, (LOT 1);

●   Regimul maxim de inaltime propus este S(D)+P+1E(M/Er);

●   Conditii generale propuse, sunt de locuinte unifamiliale izolate sau semicolective si functiuni complementare; 

●   P.O.T. Maxim propus:
=     40,00 % 

●   C.U.T. Maxim propus:
=        1,00

●   Optional se poate admite alinierea la noile fronturi de teren fara retragere al garajelor auto, care nu vor depasi cota. streasina de +3,00m si cota maxima coama de +4,00m;

●   Parcaj obligatoriu pe lot:
minimum un loc/1 locuinta

●   Inaltime gard perimetral:
2,50 m. maxim (conform cod civil)






2,00 m maxim la strada (transparent)

●   Conditii specifice impuse- plantari arbori sau spatii verzi minim 20% din suprafata lotului;

Accesul la parcelele nou propuse se va realiza prin DRUMUL PUBLIC EXISTENT si largit la profilul transversal la 12,00m, cu trotuare prevazute pe ambele parti laterale;
Parcela de teren necesara largirii drumului de acces va fi cu regim PUBLIC si va fi cedata domeniului public al Comunei Sintandrei;

Sistemul de colectare a deseurilor menajere se va face in euro-pubele ecologice, in mod selectiv, beneficiarii se obliga ulterior sa inceie contracte de colectare. In mod individual.
Retelele edilitare (apa-canal) si gazul, se vor finaliza in viitorul apropiat pe strazile de acces din zona amplasamentului studiat, iar pana la finalizarea constructiilor vor fi operabile si retelele de utilitati in zona prin grija investitorului (beneficiarului), locuintele urmand sa se poata bransa la utilitatile publice;

De mentionat ca pe o raza de minim 500m nu exista functiuni care creeaza discomfort fonic sau poluant, iar noile locuinte vor beneficia de intimidate si liniste, necesara locuirii in bune conditii;

Decembrie 2019      
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