COMUNA SÎNTANDREI

Nr. 10568 din 23.01.2018
ANUNŢ privind consultare elaborare 
Plan Urbanistic Zonal  ”Introducere în intravilan și parcelare teren pentru locuințe și modificare PUZ aprobat prin HCL nr.6 din 2014, în loc. Sîntandrei, comuna Sîntandrei” 
Iniţiatori:  S.C. ALCLIN CONSTRUCT S.R.L.  și  SC GOLDEN REZIDENT SRL

Proiectant general: B.I. Arh. GELU CULICIU  

Zona studiată se află în partea de sud a localității și se situează între două PUZ-uri aprobate: lotizarea aprobată prin HCL nr.6 din 2014 pentru beneficiar sc Golden Rezident srl (str.Narciselor) și lotizarea aprobată prin HCL nr.34 din 27.03.2017 (str.Ghioceilor).

Propunerea se referă la:

1. modificări parțiale ale PUZ-lui aprobat prin HCL nr.6 / 2014 pentru beneficiar sc Golden Rezident srl, respectiv loturi pe care erau aprobate locuințe bifamiliale se propun a se dezmembra în două parcele avînd suprafața intre 315 ÷ 350 mp și a se construe locuințe cuplate sau individuale.

2. întroducere în intravilan a două loturi cu nr.cad.875 (cad.vechi 52908) și S=4200mp și nr.cad.876 (cad.vechi 52909) având S=5800 mp și parcelarea lor pentru construire locuințe. Suprafața totală 10000mp – beneficiar sc Alclin Construct srl 

 Accesul la terenul studiat se face din str.Independenței, iar accesul la viitoarele parcele pentru locuințe distribuite pe o singură parte se va realiza din str.Ghioceilor, cu lățime de 9m, constituită prin PUZ-ul aprobat cu HCL 34/2017. Conform HCL Sîntandrei nr.125/2010, la străzile noi cu case pe ambele părți și lungime mai mare de 100m lățimea drumului trebuie să fie de minim 12m.  Pentru lărgirea acestui drum la profil de 12m, proprietarul terenului sc Alclin Construct srl, va ceda o fîșie de teren cu lățimea de 3m pe toată lungimea străzii, iar la mijlocul străzii Ghioceilor se va continua drumul perpendicular inițiat de PUZ-ul anterior.

Pe strada Ghioceilor este în curs de execuție rețeaua de alimentare cu energie electrică. Asigurarea cu gaz, apă și canalizare se va putea realiza prin extinderea rețelelor existente pe strada Independenței. Până la extinderea rețelei de canalizare se vor realiza rezervoare impermeabile vidanjabile
Reglementările propuse și prezentate în planșa 3/U (pentru pct.2) sunt:
      Funcțiune: 


  : locuire – loc.unifamiliale
      Mărime  lot


  : 407,02 ÷ 418,52 mp

Front stradal                             : 23,75 m

P.O.T. maxim                           : 35 %

C.U.T. maxim                           : 0,80
Regim de înălţime maxim         : D+P+E/M      H max. 7,5 m     

Retragere de la stradă              : min. 2,0 m 
Retrageri laterale                      : conform cod civil

Retragere posterioară               : minim 2,0 m – pentru case parter

   : minim 4,5 m – pentru case P+M/E
      Parcaj obligatoriu
   
   : min.un loc/locuință, conform HGR nr.525

Condiții specifice

   : spații verzi 20%
În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sîntandrei, în perioada  23.01 – 06.02.2018 în intervalul orar 9:00 – 14:00 .
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este  consilier Mihuţa Tudora din cadrul comp. Urbanism al Primăriei comunei Sîntandrei - str. Principală, nr.452, tel: 0259-415947 int.16, e-mail: primaria.santandrei@gmail.com.

Răspunsul la observaţiile și sugestiile transmise va fi publicat în intevalul 07 – 10.02.2018, pe pagina de internet a primăriei : www.primariasantandrei.ro.
                                 Primar,
                      Consilier Urbanism   

                             Ioan Mărcuş                          

                       Tudora Mihuţa                 





