COMUNA SÎNTANDREI

Nr.2856 din 09.05.2014 

ANUNŢ privind elaborare 
Plan Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru locuinţe cu funcţiuni complementare, nr. cad.52552 și 52554  – localitatea Sîntandrei, comuna Sîntandrei”

Iniţiator Ardelean Alexandru-Corneliu, Iacob Ana, Rad Adrian-Ioan și soția Rad Carmen
Proiectant: B.I.A. Cseke Sandor
Terenul studiat se află în partea de sud-est a localității Sîntandrei, la sud de calea ferată Oradea-Cheresig şi conform cu PUG 2006 în vigoare, se află în intravilan, în U.T.R.2, zonă predominant de locuire cu funcţiuni complementare, cu interdicţie temporară de construire până la întocmirea de P.U.Z.-uri. Terenul se compune din două loturi identificate cu nr.cad.52552 înscris în CF nr.52552 cu suprafaţa de 4269mp, şi nr.cad.52554, înscris în CF nr.52554, cu suprafața de 4657mp, suprafaţa totală fiind de 8926mp şi folosinţa actuală ca teren agricol. 
Accesul la teren se face din DJ 797 şi apoi se continuă pe drumurile create în PUZ-urile anterioare, respectiv strada Oneștilor.
Prin P.U.Z. se propune realizarea a 15 parcele pentru locuinţe, din care 8 amplasate în stâga şi 7 în dreapta unui drum nou creat cu lăţimea de 9,00m. La un capăt, drumul are acces la strada Oneştilor (cu lăţimea de 12m şi carosabil de 7,00m),  iar la celălat capăt este prevăzut cu loc de întoarcere. Loturile au suprafaţa de la 470 mp. Limita de implatare a construcțiilor spre Calea Ferată  va respecta distanța  de minim 20m de la axul căii ferate. Pentru accesul la parcele, iniţiatorii vor dona teren în domeniul public al comunei Sîntandrei pentru drumul nou creat de 9m lățime, teren cu 6m lățime pentru continuarea străzii Oneștilor și pentru drumul paralel cu calea ferată conform planului 3/U.

În zona în discuţie nu există echipare tehnico edilitară, exceptînd rețeaua de alimentare cu energie electrică. Până la realizarea rețelelor stradale de alimentare cu apă și de canalizare se vor execuța pe fiecare parcelă puțuri forate de apă și rezervoare de vidanjare pentru apă menajeră. Alimentarea cu energie electrică şi cu gaz se va putea realiza prin extinderea reţelelor existente pe strada Oneştilor. Inițiatorii P.U.Z.-lui au obligația să execute alimentarea cu energie electrică şi pietruirea noului drum  pe cheltuiala lor.

      Soluţia propusă prin P.U.Z. respectă  condiţiile impuse de P.U.G. pentru servicii şi locuinţe din care rezultă  următorii indicatori prezentați în planşa 5/u :

P.O.T. propus                          : 35%

C.U.T. propus                          : 0,60

Regim de înălţime maxim        : S(D)+P+1(M)           

Retragere de la frontul stradal : 2,50m

Retragere spate                       : 6,00 m pentru loturile din dreapta drumului nou creat
4,00 m pentru loturile din stânga drumului nou creat            Retrageri laterale                     : cu respectarea Codului Civil privind mejdiile laterale

      Parcaj obligatoriu pe lot           : minimum un loc/ locuinţă, în incintă

      Înălţime gard perimetral           : maxim 2,00 m
În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sîntandrei, în perioada  10 – 24.05.2014, în intervalul orar 8:30 – 14:30 .
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este  consilier Mihuţa Tudora din cadrul comp. Urbanism al Primăriei comunei Sîntandrei - str. Principală, nr.452, tel: 0259-415947 int.16, e-mail: primaria.santandrei@cjbihor

Răspunsul la observaţiile și sugestiile transmise va fi publicat în intevalul 25.05 – 01.06.2014 pe pagina de internet a primăriei : www.primariasantandrei.bihor.ro.
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                      Consilier Urbanism   
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