COMUNA SÂNTANDREI

Nr. 8119 din 17.07.2019
ANUNŢ privind consultare elaborare 
Plan Urbanistic Zonal ”Parcelare teren pentru locuințe și funcțiuni 

complementare locuirii, nr.cad.58226, 58496 și 2148,

 localitatea Sântandrei, comuna Sântandrei”

Inițiatori: Matiuț Adrian-Eugen și Pătcaș Ciprian-Vasile cu soția Pătcaș Felicia-Florica Proiectant: B.I.A. – arh.Szabo Anemari
Zona luată în considerare este situată în intravilan, în partea de sud a localității, la sud de calea ferată Oradea-Cheresig fiind mărginită la nord de drumul paralel cu calea ferată, la est de strada Păcii, la vest de str.Victoriei,  iar la sud de str. Munteniei.  Conform PUG 2006, zona se află în UTR 2 –L3 subzonă cu funcțiune predominantă de locuire și functiuni complementare, cu interdicție de construire până la întocmire de PUZ.
Terenul propus pentru parcelare este alcătuit din trei loturi identificate prin nr.cad. 58226 cu S=3600mp, 58496 cu S=638mp și 2148 cu S=909 mp, suprafața totală este de 5147 mp, aflat în proprietatea lui Matiuț Adrian-Eugen  și a soților Pătcaș Ciprian și Felicia.  Accesul la teren se face din DJ 797, pe str. Independenței și după traversarea căii ferate pe drumul din dreapta (continuare la strada Abatorului). 
Prin P.U.Z. se propune parcelarea în loturi pentru locuințe, amplasate  pe o singură parte a  str. Păcii cu lățimea de 9m, constituită prin PUZ-ul aprobat cu HCL nr.116 din 25.09.2018. Deoarece strada Păcii, prin acest puz va avea loturi și pe partea opusă, aceasta va fi lărgită cu 3m, prin cedare  de teren, pentru a ajunge la travea de 12m, conform HCL nr.4 /2011. 

La capătul de sud al loturilor se va prelungi/completa str.Munteniei ce va lega strada Unirii cu strada Victoriei, prin cedarea unei fâții de teren de 6m lățime. La capătul dinspre calea ferată se va ceda altă fâșie de teren cu lățimea de 4m pentru constituirea/lărgirea drumului paralel cu calea ferată (prelungire str. Abatorului).
Reglementările propuse și prezentate în planșa 5/U sunt:  

a) pentru Loturi în câmp
            Funcțiune :                                : locuințe individuale izolate/cuplate, bifamiliale și anexe                        

Mărime loturi                             : 440 mp
            Front la strada                          :16,72 ÷ 18,10 m.

P.O.T. maxim                           : maxim 35%

C.U.T. maxim                           : maxim 0,90

Regim de înălţime maxim         : S(D)+P+1E+M           

Retragere de la strada              : min.4,00 m

Retragere spate                        : min.9,00 m 

            Retrageri laterale                      : min.Cod Civil pe o parte și min.3,0 m pe cealaltă parte
b) pentru Loturi pe colț

Funcțiuni                                  : locuințe individuale izolate/cuplate, bifamiliale și anexe




    funcțiuni complementare

Mărimea loturilor                      : 440 mp și 472 mp
            Front la strada                          :16,56  și 19,76 m

P.O.T. maxim                           : maxim 35%

C.U.T. maxim                           : maxim 0,90

Regim de înălţime maxim         : S(D)+P+1E+M           

Retragere de la străzi               : min.4,00 m

Retragere spate                        : min.9,00 m 

            Retrageri laterale                      : min.Cod Civil pe o parte și min.3,0 m pe cealaltă parte

            Parcaj obligatoriu pe lot            : min. un loc/ locuinţă, în incintă

Conditii specifice impuse: plantări arbori pe 20% din suprafata lotului

Amplasarea anexelor gospodărești și gararajelor  este posibilă și în afara ariei construibile reglementate pentru locuințe cu respectarea Codului Civil și cu condiția să aibe o înălține maximă de 3m la streașină și 4m la coamă, iar în situația în care au calcan spre mejdie Hmax. calcan = max.3,5m.
Asigurarea cu energie electrică și gaz se va face prin extinderea rețelelor existente în zonă. Până la extinderea rețelelor stradale de apă-canal, provizoriu, alimentarea cu apă se va face din puț forat,  iar canalizarea la un rezervor impermeabil, vidanjabil, realizate pe fiecare parcelă.
     Inițiatorii P.U.Z.-lui vor asigura pietruirea drumului și toate utilitățile  pe cheltuiala lor.             
În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin HCL nr.23 / 31.03.2011, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sîntandrei, în perioada  18.07 – 01.08.2018, în intervalul orar 9:00 – 14:00 .
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este  consilier Mihuţa Tudora din cadrul compartimentului Urbanism al Primăriei comunei Sîntandrei - str. Principală, nr.452, tel: 0259-415947 int.16, e-mail: primaria.santandrei@gmail.com.

Răspunsul la observaţiile și sugestiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a primăriei : www.primariasantandrei.ro.
                                 Primar,
                      Consilier Urbanism   

                             Ioan Mărcuş                          

                       Tudora Mihuţa                  


