COMUNA SÎNTANDREI

Nr. 7820 din 01.08.2018
ANUNŢ privind consultare elaborare 
Plan Urbanistic Zonal ”Parcelare teren pentru locuințe și funcțiuni complementare, nr.cad.1503, localitatea Sîntandrei, comuna Sîntandrei”

Inițiatori: Copil(fostă Țelea) Anamaria-Ioana, Țelea Darius Ionel și Țelea Bogdan Andrei
Proiectant: B.I.A. arh.Vereș Eugen
Zona luată în considerare este situată în intravilan, în partea de sud-est a localității, între lotizările pentru străzile Avântului și Soarelui, iar conform PUG 2006 se află în UTR 3 –L3 subzonă cu funcțiune predominantă de locuire și functiuni complementare, cu interdicție de construire până la întocmire de PUZ..

Terenul studiat este identificat prin nr.cad.1503, înscris în CF nr. 1503 (CF sporadic nr.50111),  cu suprafața de 12 887 mp, aflat în proprietatea a 3 persoane fizice-frați, în cote de 1/3 fiecare.  Accesul la teren se face direct din DJ 797. 
Prin P.U.Z. se propune parcelarea în 24 loturi pentru locuințe și funcțiuni complementare, cu un drum median de acces nou propus,  cu profil transversal de 12m, cu intrare din DJ 797 și prevăzut cu loc de întoarcere, la capătul opus.
Asigurarea cu utilități (energie electrică, gaz, apă-canal) se va face prin extindere și racordări la rețele de alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal existente pe drumul județean DJ 797. Provizoriu, se va asigura alimentarea cu apă din puț forat și canalizarea la un rezervor vidanjabil, realizate pe fiecare lot, până la extinderea. rețelei de apă-canal.
Reglementările propuse și prezentate în planșa 3/U sunt :

Tipul locuințelor                        : unifamiliale și colective
            Mărimea loturilor                      : 410 ÷ 500 mp
            Front la strada                          :18,46 ÷ 23,92 m.

 P.O.T. propus                           : maxim 35%

 C.U.T. propus                           : maxim 0,80
 Regim de înălţime maxim         : S(D)+P+1E (M)           

 Retragere de la DJ 797             : min.5,00 m

 Retragere de la strada nouă     : min.5,00 m

 Retragere spate                        : min.4,00 m 

            Retrageri laterale                      : conform Cod Civil sau acord legalizat al vecinilor
       Parcaj obligatoriu pe lot            : minimum un loc/ locuinţă, în incintă
            Inălțime gard perimetral           : max.2,50m conf.(cod civil)
                                                             : max.2,00m la stradă (transparent)
     Condiții specifice: plantări de arbori sau spații verzi minim 20% din suprafața terenului
· Opțional se poate admite alinierea la noile fronturi de teren, fără retragere, a garajelor auto, care nu vor depăși cota la streașină de +2,80m și cota la coamă de +3,50m.     

· Pentru loturile de colț de la DJ 797 se pot admite și funcțiuni comerciale sau servicii nepoluante, cu acces exclusiv din drumul nou propus; POT max.45 și CUT max.1,2  regim maxim de înălțime: S(D)+2E+M

     Inițiatorii P.U.Z.-lui vor asigura pietruirea drumului și toate utilitățile pe cheltuiala lor.             
În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin HCL nr.23 / 31.03.2011, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sîntandrei, în perioada  01.08 – 14.08.2018, în intervalul orar 9:00 – 14:00 .
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este  consilier Mihuţa Tudora din cadrul compartimentului Urbanism al Primăriei comunei Sîntandrei - str. Principală, nr.452, tel: 0259-415947 int.16, e-mail: primaria.santandrei@gmail.com.
                                 Primar,
                      Consilier Urbanism   

                             Ioan Mărcuş                          

            Tudora Mihuţa                  


