COMUNA SÎNTANDREI

Nr. 11752 din 03.03.2018
ANUNŢ privind consultare elaborare 
Plan Urbanistic Zonal ”Parcelare teren pentru locuințe, nr.cad.58938, 

sat Palota, com. Sântandrei”

Proiectant: S.C.Contemporan Proiect S.R.L.– arh.Oprea Ionuț, coord. arh.Buruiană Antonina
Iniţiatori: Theisz Anton, Kotting Maria-Olga, Nilggesz Cristina, Croitoru Maria, Theisz Rudolf, Theisz Petru.
Zona luată în considerare este situată în intravilan, în partea de sud-est a localității Palota și conform PUG 2006 se află în UTR 1 Palota - zona de locuire a satului. Terenul studiat se identifică prin nr.cad.58938  cu suprafața totală de 9578mp aflat în proprietatea a 6 persoane fizice.  Accesul la teren se face din str.principală, pe strada Pădurii cu nr.cad.10405, cu lățime ce va ajunge în viitor la 12 m.
Prin P.U.Z. se propune parcelarea în 14 loturi pentru locuințe, cu un drum privat de acces nou creat, median, avînd lățimea de 12m. Drumul de acces la lotul mare – str.Pădurii - se va lărgi și el la un profil de 12,0m prin cedarea de către inițiatorii PUZ  a unei fîșii de teren conform ridicării topografice.
Asigurarea cu utilități se va face prin racordare la rețele de alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal existente pe strada principală.
Reglementările propuse și prezentate în planșa U 03 sunt :

Funcțiunea locuire                   : locuințe individuale izolate            
            Funcțiuni complementare        : conform regulamentului aferent PUZ

Mărimea loturilor                      : min.519 ÷ 1400 mp
            Front la strada                          :18,41 ÷ 29,03 m.

P.O.T. propus                           : maxim 35%

C.U.T. propus                           : maxim 0,9
Regim de înălţime maxim         : S+P+1E /M           

Retragere de la str.Pădurii        : min.6,00 m
Retragere de la strada nouă     : min.6,00 m (3,00m la parcelele dinspre strada Pădurii)
Retragere spate                        : min.6,00 m 

            Retrageri laterale                      : conform Cod Civil
      Parcaj obligatoriu pe lot            : minimum un loc/ locuinţă, în incintă

            Inălțime gard perimetral            : max.2,50m conf.(cod civil)





   : max.2,00 m la stradă (transparent)
Amplasarea anexelor gospodărești și garajelor este posibilă și în afara ariei construibile reglementate pentru locuințe cu respectarea Codului civil, cu condiția să aibe o înălțime maximă de 3 m la streașină și 4 m la coamă, iar în situația în care anexa are calcan pe mejdie Hmax calcan va fi 3,5m pentru a nu deranja vecinătățile. 
     Inițiatorii P.U.Z.-lui vor asigura pietruirea drumului și alimentarea cu energie electrică, gaz și apă pe cheltuiala lor.             
În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin HCL nr.23 / 31.03.2011, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sîntandrei, în perioada  03.03 – 17.03.2020 în intervalul orar 9:00 – 14:00 .
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este  consilier Mihuţa Tudora din cadrul compartimentului Urbanism al Primăriei comunei Sîntandrei - str. Principală, nr.452, tel: 0259-415947 int.16, e-mail: primaria.santandrei@gmail.com.
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