COMUNA SÎNTANDREI

Nr. 9176 din 31.08.2018
ANUNŢ privind consultare elaborare 
Plan Urbanistic Zonal ”Parcelare teren pentru locuințe și funcțiuni 

complementare locuirii, nr.cad.10487, localitatea Sîntandrei, comuna Sîntandrei”

Inițiator: Peștean Dorin-Ionuț
Proiectant S.C. Proiectare EXPRESIV S.R.L. – arh.Sim Rodica
Zona luată în considerare este situată în intravilan, în partea de nord-est a localității, între străzile Arinului și Râturi, paralel cu strada Gorunului. Conform PUG 2006 valabil, aceasta se află în UTR 4 – L3 subzonă cu funcțiune predominantă de locuire și functiuni complementare, cu interdicție de construire până la întocmire de PUZ..

Terenul studiat este identificat prin nr.cad.10487, înscris în CF nr. 10487 (CF sporadic nr.56246),  cu suprafața de 2900 mp, aflat în proprietatea lui Peștean Dorin-Ionuț..  Accesul la teren se face din DJ 797, pe străzi existente și la final din str.Arinului.
Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului pentru construire locuințe, amplasate  pe o singură parte a  unui drum deja existent - str.Gorunului cu profil de 9m, cu loc de întoarcere la capătul opus accesului. 
Reglementările propuse și prezentate în planșa 3/U sunt :

           Tipul locuințelor                                    : individuale
Mărimea loturilor                                  : 482 -489 mp
            Front la strada                                     : 22,54 m
P.O.T. max.pt.locuire                           : maxim 35%

C.U.T. max. pt. locuire                         : maxim 0,70
P.O.T. max.pt.locuire și funcț.compl.   : max. 40%

C.U.T. max.pt.locuire și funcț.compl.   : max. 1

Regim de înălţime maxim                     : S(D)+P+1E+M           

Retragere de la stradă                          : min.2,50 m

Retragere spate                                    : min.6,00 m 

            Retrageri laterale                                  : min.2,00 m pe o latură
      Parcaj obligatoriu pe lot                        : minimum un loc/ locuinţă, în incintă
            Inălțime gard perimetral                        : max.2,50m conf.(cod civil)

               : max.2,00m (la stradă transparent)   
Condiții specific impuse-plantări de arbori: 10% din suprafață lot
     Referitor la utilități, alimentarea cu energie electrică este asigurată, iar până la extinderea rețelelor stradale de apă-canal, provizoriu, alimentarea cu apă se va face din puț forat,iar canalizarea la un rezervor impermeabil, vidanjabil, realizate pe fiecare parcelă
     Inițiatorii P.U.Z.-lui vor asigura pietruirea drumului și toate utilitățile  pe cheltuiala lor.   Parcela de colț, adiacentă stăzii Arinului se va teși  pentru asigurarea vizibilității în intersecție.
În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin HCL nr.23 din 31.03.2011, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sîntandrei, în perioada   31.08– 14.09.2018, în intervalul orar 9:00 – 14:00 .
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este  consilier Mihuţa Tudora din cadrul compartimentului Urbanism al Primăriei comunei Sîntandrei - str. Principală, nr.452, tel: 0259-415947 int.16, e-mail: primaria.santandrei@gmail.com.
                                 Primar,
                      Consilier Urbanism   

                             Ioan Mărcuş                          

                       Tudora Mihuţa                  


