ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

COMUNA SÎNTANDREI

Nr.1930 din 08.04.2014 
ANUNŢ privind elaborare 
Plan Urbanistic  Zonal (P.U.Z.)  în vederea construirii 

unui centru social-cultural-spiritual, capelă, casă parohială și parcelare 

teren  pentru locuințe - nr.cad.516, în localitatea Sîntandrei, comuna Sîntandrei

Iniţiator: Parohia Greco-Catolică din comuna Sîntandrei 

Proiectant: S.C.NOVA PROIECT S.R.L. – arh. Muth Octavian
Zona luată în studiu este situată în partea de sud-est a localităţii Sîntandrei, între străzile Estului  și Viorelelor, care au acces direct in drumul județean DJ 797.
Parcela  pe care se va face investiția se află în proprietatea beneficiarului, Parohia Greco-Catolică Sîntandrei, și este înscrisă în C.F. nr.53384 Sîntandrei, cu nr.cad.516 și suprafața de 47 252 mp.Conform cu PUG în vigoare din 2006, terenul în studiu se află în intravilan, în U.T.R.3, zonă predominant de locuire cu funcţiuni complementare, cu interdicţie temporară de construire până la întocmirea de P.U.Z. 

Prin actualul P.U.Z se propune realizarea a două zone funcționale:

1) Zona de funcțiuni sociale va cuprinde:

- un complex social-cultural-spiritual destinat copiilor orfani și celor ce provin din din familii defavorizate sau victime ale violenței domestice, serviciilor de consiliere și sprijin familial, activităților educative, culturale și spirituale indiferent de religie sau confesiune;
- o capelă; 
- o casă parohială;

- spații de parcare și spații verzi pentru recreere și joacă
    2) Zona de locuințe și funcțiuni complementare prevede 35 de parcele pentru locuințe individuale dispuse de o parte și alta a unui drum nou creat, paralel cu strada Făcliei și Lanului, ce va avea lățimea de 12,00 m cu carosabil de 7,00m. 
În prezent, pe terenul studiat nu există echipare edilitară. Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin extinderea rețelei stradale existente pe străzile învecinate. Alimentarea cu apă și canalizarea apelor menajere, pâna la realizarea rețelelor stradale,  se vor asigura prin puțuri forate și respectiv prin rezervoare vidanjabile.

Soluţia propusă prin P.U.Z prevede următoarele reglementări :
      - toate obiectivele sociale se vor amplasa pe o singură parcelă și vor fi dispuse asfel încât să îndeplinescă cerințele impuse de normativele în vigoare
- mărimea loturilor                    : între 536 – 795 mp
- regim maxim de înălțime        : S/D+P+E/M 

- H max.                                    : la cornișă: 9m,  la coamă: 12m
- retragere făță de aliniamentul străzii: 5,00 m
- retragere posterioară              : 
- retrageri laterale                      : min.0,60m sau 2,00m conform Codului civil 
- P.O.T. maxim                         : 35% 
- C.U.T. maxim                         : 1,00 
- înălţime gard perimetral         : maxim 2,00 m 
- parcaj                                     : minim 1parcaj /lot în incintă     
În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sîntandrei, în perioada  10 – 24.04.2014, în intervalul orar 8:30 – 14:30 .
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este  consilier Mihuţa Tudora din cadrul compartimentului Urbanism al Primăriei comunei Sîntandrei - str. Principală, nr.452, tel: 0259-415947 int.16, e-mail: primaria.santandrei@cjbihor

Răspunsul la observaţiile/sugestiile transmise va fi publicat în intevalul 25.04 – 04.05.2014 pe pagina de internet a primăriei : www.primariasantandrei.ro
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