COMUNA SÎNTANDREI
Nr. 5437 din 30.06.2017

ANUNŢ privind consultare elaborare 
Plan Urbanistic Zonal ”Parcelare teren pentru locuințe P  și locuințe P+1 cu spații comerciale la parter la stradă, în localitatea Sîntandrei”


Inițiator: S.C. PERFECT CERAMIC S.R.L. prin Hadade Mircea și Pop Mircea Vasile cu soția
Proiectant: B.I.A. OLOGU IOAN

Terenul studiat este situat în estul localității Sîntandrei, la sud de calea ferată Oradea-Cheresig, în intravilan. - UTR 3  - zonă de  locuire cu funcțiuni complementare, cu interdicție de construire până la elaborare PUZ. 
Imobilu considerat  se compune din 3 parcele cu suprafața totală 46037 mp,  identificate cu nr.cad.57295 / CF nr.57295, cu    S=23018mp, nr. cad.51000/CF nr.51000 cu S=11510mp și nr.cad.626/CF nr.53554 cu S=11509mp . 
Acccesul se face direct din drumul județean DJ797. 

Prin P.U.Z. se urmărește lotizarea terenului în 72  parcele dispuse de o parte și alta a unui drum nou creat cu profil de 12m lățime. La aproximativ jumătatea drumului se va crea un drum transversal cu lățimea de 12m, care va face legătura cu străzile 30 Noiembrie și Căprioarei. La capătul dinspre calea ferată se va ceda o fîșie de minim 6m lățime pentru constituirea unui drum public de-a lungul acesteia.. La capătul dinspre drumul județean DJ 797, limita de implantare a construcțiilor va fi retrasă la 20m din axul drumului pentru a se asigura și parcarea la spațiile comeciale de la parterul clădirilor. Terenul este expus la riscuri de inundații cu ocazia ploilor abundente , mai ales în zona centrală a lui. 
Terenul nu este traversat de rețele de utilități. Pentru asigurarea cu utilități se vor putea extinde rețele de alimentare cu energie electrică, gaz, din strada Padișului, apă-canal din str.Principală-DJ 797. Inițiatorii P.U.Z-lui vor asigura pe cheltuiala lor  pietruirea noului drum și realizarea rețelelor edilitare: electricitate, apă, gaze naturale, canalizare.
Conditii generale propuse: 
[bookmark: _GoBack]Mărimea loturilor variabilă   : 415 ÷1407 mp -locuințe indiv. și loc.indiv.cu func. complementare
P.O.T. Maxim                          : 35%  
C.U.T. Maxim			: 1,00
Regim de înălțime		: max. P +1E
Retragere stradă                    : min. 4,00 m.
Retrageri laterale                    : conform cod civil
Retragere spate                      :min.9,00 m
Interdicție de costruire	 : min.20m din ax CF
Parcaj obligatoriu pe lot           : minim 1 loc/locuință
Conditii specifice impuse         : plantări arbori pe 20% din suprafata lotului

În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia privind documentele propunerii de PU.Z., la sediul Primăriei Sîntandrei, în perioada  30.06.– 14.07.2017, în intervalul orar 9:00 – 14:00 .
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este consilier Mihuţa Tudora din cadrul comp. Urbanism al Primăriei comunei Sîntandrei - str. Principală, nr.452, tel: 0259-415947 int.16, e-mail: primaria.santandrei@gmail.com.
	Răspunsul la observaţiile și sugestiile transmise va fi publicat în intevalul 15.07. – 18.07.2017 pe pagina de internet a primăriei : www.primariasantandrei.ro.
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